|  |  |
| --- | --- |
|  | 03134, Украина, г.Киевул. Семьи Сосниних, 9тел.: (044) 500-61-52факс: (044) 500-61-53email: sales@relsis.uawww.relsis.ua |
|  |

**Карта заказа устройства RZL‐05S (защита по току и напряжению)**

**Заказчик:**

Название организации Код

Название объекта

Адрес

Контактное лицо должность

Контакты:  ;  ; 

 ;  ; 

Количество устройств РЗА в заказе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RZL-05S.\_** | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| **1**  | Питание от оперативного тока БП\* | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Питание от токовых цепей двух фаз А и С |  | ● | ● |  | ● | ● |
| Токовая защита з блокировкой по току намагничивания (МТЗ с БТН) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Токовая защита з блокировкой по напряжению (МТЗ с ВМ.блок) |  |  |  | ● | ● | ● |
| Защита по напряжению (ЗМН, ЗПН) |  |  |  | ● | ● | ● |
| 3 ступени ВнЗ по ДВ с контролем тока (для АЧР, УРОВ, ДгЗ и т.д) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дешунтирование токовых цепей |  |  | ● |  |  | ● |
| **2** | Количество дискретных входов (ДВ) | 5 |
| Количество выходных реле (ВР) | 6 |
| Количество светодиодов (СДИ) | 16 |
| **3** | Оперативное питание терминала РЗА и дискретных входов (ДВ) АС/DC, В  | 220 |
| 110(Обсуждается при заказе) |
| **4** | Тип корпусного исполнения |  **У** - утопленного исполнения |
| **В** - выступающего исполнения |

 \* - Терминалы серии RZL-05S в базовой комплектации имеют гальванически разделенный блок питания с возможностью питания приборов от постоянного , переменного или выпрямленного оперативного тока.

 \*\* - Терминалы серии RZL-05S имеют гибридную логику, которая позволяет конфигурировать ДВ, ВР и СДИ с помощью ПК или клавиатуры на лицевой панели непосредственно под объект.

Больше информации о перечне функций устройств серии RZL-05S можно получить в Руководстве эксплуатации **АЧАБ.648239.160 РЭ**, Приложение А.

Для линейки терминалов RZL-05S протокол передачи данных (RS-485 и USB-B ) - Modbus RTU.

**Пример заказа:**

**RZL-05.S6-У, 220 В, 50 Гц  ТУ У3.2-22965117-005:2005**