|  |  |
| --- | --- |
| logo_РЕЛСіС_UA_бланк | 03134, Україна, м. Київвул. Сім’ї Сосніних, 9тел.: (044) 500-61-52факс: (044) 500-61-53email: sales@relsis.uawww.relsis.ua |
|  |

**Карта замовлення на панель екстренної заміни (ретрофіту) серії КРЗА**

**Замовник:**

Назва організації Код ЄДРПОУ

Назва об'єкта

Адреса

Контактна особа посада

Контакти:  ;  ; 

 ;  ; 

Кількість КРЗА в замовленні

УХЛ3

54

123

КСО-272

2

10

ПЛ

05М

**КРЗА -**

**Тип пристрою РЗА\*:**

**00** - термінал Замовника

**01** - термінал РЗЛ-01 (струмовий захист : МСЗ, СВ,ЗНЗ) 6ДВ+5ВР

**04** - термінал РЗЛ-04хх (струмовий захист: СВ, МСЗ, ЗНЗ направлений) 6ДВ+5ВР

**05А** - термінал РЗЛ-05Ахх (захист по напрузі; направлений струмовий захист: СВ, МСЗ, ЗНЗ направлений + дуговий захист, ВНР, вільно програмована логіка ВПЛ) 20ДВ+16ВР

**05В** - термінал РЗЛ-05Вхх (захист по напрузі, направлений струмовий захист: СВ, МСЗ, ЗНЗ направлений + дуговий захист; ВПЛ) 12ДВ+12ВР

**05М** - термінал РЗЛ-05Мхх (струмовий захист: СВ, МСЗ, ЗНЗ направлений + дуговий захист) 8ДВ+9ВР

**05Ф** - термінал РЗЛ-05Фхх (струмовий захист: СВ, МСЗ, ЗНЗ направлений + дуговий захист; ВПЛ) 12ДВ+12ВР ільно-програмована логіка

**Кліматичне виконання**

**і категорія розміщення**

**по ГОСТ 15150:**

УХЛ1;

УХЛ3;

УХЛ4

**Ступінь захисту по ГОСТ 14254:**

**21** - виконання для монтажу в ЗРП або всередині комірок КРУ - ІР21;

**54** - захищене виконання для монтажу в ЗРП на фасадах або всередині комірок КРУ - ІР54;

**65** - захищене виконання для монтажу в ВРП на фасадах або всередині комірок КРУ - ІР65

**Додаткові функції:**

**0** - додаткові функції відсутні;

**1** - освітлення (внутрішнє – для шкафів, зовнішнє - для панелей);

**2** - обігрів ( для шкафів);

**3** - GSM-модем;

**4** - конвертор протоколів;

**5** – ноутбук;

**6** – Ваш варіант

**Функціональне призначення:**

**В** - ввідна комірка;

**С**- секційний вимикач;

**ПЛ**- повітряна лінія;

**КЛ**- кабельна лінія;

**ТН** - трансформатор напруги;

**ТВП** - трансформатор власних потреб;

**Д**- двигун

ХХ - інше приєднання

**Тип комірки :**

К-104, КМ-1Ф, К-ХХVІ, К-37, К-104, КРН-10-У1, КСО-266, 272, 292,298,2УМ, K-XXVI, К-37, КСО-2У, КСО-2УМ, КСО-266, КСО-272, КРН-10, К-47; К-59; К-104; К-104М; КМ-1М; КРУН-6(10), СSIM, ЯКУ-1, КМ-МП, КРУ2-10, КСО-2000, КРУП, КРУП-2, інший тип

**Клас напруги:**

**6** - 6кВ;

**10** - 10кВ;

**35** - 35кВ

**Тип комірки КРУ/КСО:**

**1** – КРУ;

**2** – КСО;

**3** - Ваш варіант

\* - схема РЗА може доповнюватися логічними захистами, блокуваннями та іншими функціями захисту і автоматики згідно отриманого технічного завдання від Замовника

**Приклад замовлення:**

 **КРЗА-05М ПЛ 10 2 КСО-272 123 54 УХЛ3** – панель ретрофіту з терміналом РЗЛ-05М, для повітряної лінії 10 кВ, комірка КСО типу КСО-272, з внутрішнім освітленням і обігрівом шафи, з модемом GSM, виконання IP54, УХЛ3.